1. 位宽更改，读取值未改

错误现象：34测试点未过，出错在除法指令

错误原因：修改了数据位宽却没有更改代码中直接从bus中取值的位出错